Wójt Gminy 
Słupca 
OŚ.6220.1.2022 

Słupca, 15.07.2022 r. 
DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 
ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), a także na podstawie 
§ 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. l pkt 99, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.), 
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Van Den Doel Poland Sp. z 0.0., z siedzibą Kowalewo 
Parcele 35, 62-400 Słupca, z dnia 04.03.2022 r. (data wpływu 04.03.2022 r.) w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego 
na zwiększeniu wartości dodanej poprzez zakup nowoczesnych maszyn do cebuli 
na działkach nr 343, 340/5, 34017, 340/9, 39/3, 39/5 obręb Kowalewo Opactwo 
(Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca), a także po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy 
stwierdzam, 
I.	Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na "zwiększeniu wartości dodanej poprzez zakup 
nowoczesnych maszyn do cebuli na działkach nr 343, 340/5, 34017, 340/9, 39/3, 39/5 
obręb Kowalewo Opactwo (Kowal ewo Parcele 35, 62-400 Słupca) określając następujące 
warunki realizacji tego przedsięwzięcia: 
1.	Ścieki przemysłowe (technologiczne) powstające na etapie eksploatacji inwestycji 
należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywozić 
do oczyszczalni ścieków. 
2.	Odpady niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego należy magazynować 
w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne 
przed infiltracj ą wód odciekowych z miej sc magazynowania, a następnie w miarę 
potrzeby przekazywać podmiotowi uprawnionemu do odzysku, przetworzenia lub 
unieszkodliwienia. 
3.	Należy zapewnić odpowiednie podczyszczenie wód opadowych i roztopowych 
z parkingów, dróg wewnętrznych i placów manewrowych w osadniku i separatorze 
substancji ropopochodnych przed skierowaniem ich do odbiornika. 
4.	Należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie osadnika i separatora substancji 
ropopochodnych, m. in. poprzez regularne przeglądy eksploatacyjne i usuwanie 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj. do przedsięwzięć polegających na rozbudowie, przebudowie 
lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, 
z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku 
rozbudowy, przebudowy lub montażu częsc realizowanego lub zrealizowanego 
przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; 
w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu 
podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, 
przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach; do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, do których zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, 
rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące 
potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
przepis stosuje się, o ile ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest 
skutkiem następstw wynikających z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych 
przepisami prawa lub ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym 
lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego 
przedsięwzięcia; instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów 
zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, to jest do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Zatem dla 
wnioskowanego przedsięwzięcia zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), oraz w związku 
z § 3 ust. 2 pkt 2, § 3 ust. l pkt 99 oraz zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, organu właściwego 
do wydania oceny wodnoprawnej. W związku z powyższym o takie opinie wystąpiono 
pismami z dnia 15.03.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy pismem z dnia 31.03.2022 r. 
znak: ON-NS.9011.9.14.2022 wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania 
ww. przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane. 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w opinii z dnia 04.04.2022 r. 
znak: PO.ZZŚ.3.435.103.2022.PP (data wpływu 07.04.2022 r.), nie stwierdził potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał 
na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących 
wymagań i warunków: 
1.	ścieki przemysłowe (technologiczne) powstające na etapie eksploatacji inwestycji 
należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywozić 
do oczyszczalni ścieków; 
3 

produkcyjno - magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą (hala pakowalnia cebuli 
smażonej, niezbędne utwardzenia) oraz doposażeniu zakładu w nowe maszyny, tj. w robota 
do pakowania w opakowania zbiorcze, linię. do pakowania w worek i karton oraz 
czterorzędową linię do pakowania w kubki i kartony. Nowe linie pakujące zastąpią obecnie 
pracujące, mniej wydajne linie pakujące oraz pracę wykonywaną ręcznie przez pracowników 
zakładu. Docelowo pakowanie usmażonej cebuli będzie w pełni zautomatyzowane. 
W związku z realizacją inwestycji ilość usmażonej cebuli pakowanej w opakowania 
jednostkowe i zbiorcze zwiększy się o ponad 50 Mg na rok i osiągnie docelowo wielkość 
wynoszącą 7000 Mg/rok. Zakupiona cebula jest składowana luzem w boksach w magazynach 
- przechowalniach. Składowana cebula jest dosuszana i chłodzona za pomocą 
zamontowanych w tym celu wentylatorów osiowych. Kolejno cebula jest systematycznie 
pobierana z boksów i sortowana na poszczególne sorty - wielkości w zależności od wymagań 
odbiorców, kontrahentów zagranicznych. Po przesortowaniu cebula jest składowana 
w drewnianych skrzyniopaletach (cały czas wentylowana), a kolejno transportowana jest 
wózkami widłowymi na linie przetwórstwa. Mechaniczne obieranie cebuli prowadzi się 
w ocieraczach mechanicznych napędzanych elektrycznie. Ocieracz składa się z bębna, 
w którym zamontowane są wałki oklejone materiałem ściernym i obracają się wokół własnej 
osi obierając cebulę znajdującą się wewnątrz bębna. Smażalnica do cebuli wypełniona jest 
olejem spożywczym, który podgrzewany jest za pomocą palnika gazowego, atmosferycznego. 
Pokrojona cebula zanurzana jest w rozgrzanym oleju i podsmażana do uzyskania 
odpowiedniej barwy. Olej podgrzewany jest do temperatury około 160°C. Po dwóch 
zmianach produkcyjnych olej zlewany jest do zbiornika pośredniego gdzie utrzymywany jest 
w temperaturze 50°C w celu utrzymania płynności. Wydajność smażenia cebuli określa się na 
poziomie ok. 1200 kg/h. Gotowy wyrób jest pakowany i wysyłany do klientów. Zakład 
pracuje od 6 do 22 - produkcja (smażenie) 22-6 nocna zmian myjąca i stan ten nie ulegnie 
zmianie. 
Aktualnie zatrudnienie kształtuje się na poziomie 56 osób. Nie planuje się zmian 
w zakresie zatrudnienia. 
Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji 
przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia 
prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku 
z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także 
procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi 
jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną 
po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pornijalne. Po realizacji inwestycji 
na terenie zakładu źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą 
następujące procesy: smażenia cebuli; spalania gazu ziemnego wysokometanowego w palniku 
smażalnie i w trzech kotłach oraz ruch pojazdów ciężarowych dostarczających surowce 
i odbierających gotowe produkty. W zakładzie znajduje się instalacja do smażenia cebuli 
składająca się z 2 smażalnie (dużej i małej) wyposażonych w okapy odciągające opary znad 
procesu i kierujące zużyte powietrze odpowiednio do emitorów E-2 i E-6. Smażalnice pracują 
przez maksymalnie 16 h dziennie i 5 dni w tygodniu. Przyjęto, że każda ze smażalnie pracuje 
przez maksymalnie 4800 h w roku. Realizacja inwestycji nie wpłynie na funkcjonowanie 
istniejących smażalnie. Na terenie zakładu funkcjonuje instalacja energetyczna opalana 
gazem ziemnym wysokometanowym o mocy mniejszej niż 15 MW. W skład instalacji 
wchodzą następujące źródła: palnik smażalnie o mocy 3,9 MW, kocioł gazowy o mocy 16 kW 
i kocioł gazowy o mocy 35 kW. Palnik wykorzystywany jest do podgrzewania oleju 
wypełniającego obie smażalnice cebuli. Kocioł o mocy 16 kW wykorzystywany jest na cele 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kocioł o mocy 35 kW wykorzystywany 
jest do ogrzewania budynku biurowca. Palnik smażalnie i kocioł o mocy 16 kW pracują przez 
5 

poziom kredowy. Dla ujęcia nie wyznaczono strefy ochrony pośredniej. Z k.i.p. wynika, 
że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie o krajobrazie mającym znaczenie 
historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany 
na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz obszarach o dużej gęstości 
zaludnienia. Przy uwzględnieniu realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w opinii 
warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w związku 
z realizacją przedsięwzięcia. 
Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit g z k.i.p. wynika, analiza k.i.p. 
wykazała, że pobór wody na potrzeby zakładu (na cele technologiczne, porządkowe 
i socjalno-bytowe) będzie realizowany w dalszym ciągu z zewnętrznej sieci wodociągowej 
na podstawie umowy zawartej z jej gestorem. Zgodnie z zapisami k.i.p. realizacja planowanej 
inwestycji przyczyni się do niewielkiego zwiększenia zapotrzebowania na wodę na cele 
technologiczno-produkcyjne. Ścieki bytowe i przemysłowe wytwarzane w związku 
z funkcjonowaniem zakładu będą w dalszym ciągu odprowadzane do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego, z którego będą systematycznie wywożone przez uprawniony podmiot 
do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych w obrębie 
zakładu będą rozprowadzane tak, jak do tej pory, do rowu melioracyjnego MS-6 
po uprzednim podczyszczeniu w osadniku zawiesin i separatorze substancji ropopochodnych. 
Mając na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 pkt l lit. f ustawy ooś, na podstawie informacji 
zawartych w k.i.p. ustalono, że odpady wytwarzane w związku z funkcjonowaniem zakładu 
będą w dalszym ciągu magazynowane selektywnie w specjalnie oznakowanych 
i przystosowanych do tego celu pojemnikach, dostosowanych do właściwości fizycznych 
i chemicznych gromadzonych w nich odpadów, a następnie będą przekazywane uprawnionym 
w zakresie gospodarowania odpadami podmiotom. 
Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się 
do przepisów art. 63 ust. 1 pkt l lit. e ustawy ooś, należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu 
używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Mając 
na uwadze treść złożonej dokumentacji, z k.i.p. nie wynika, że przedsięwzięcie zalicza się 
do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie 
geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, 
w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi, powodzi i osuwisk. Przedsięwzięcie 
będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń 
ekstremalnych poprzez rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając cechy i skalę 
przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie spowoduje ponadnormatywnej 
emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie 
realizacji, eksploatacji i likwidacji. 
Uwzględniając kryteria, o których mowa wart. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś, biorąc 
pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia należy uznać, iż jego realizacja i eksploatacja nie będzie 
wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem 
na różnorodność biologiczną. 
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych 
materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza 
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późno zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: 
obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 i obszar mający 
7 

Emisję maksymalną zanieczyszczeń powietrza ze spalania gazu ziemnego w kotłach 
gazowych oraz emisję tlenku węgla ze spalania gazu ziemnego w palniku smażalnicy 
obliczono przy wykorzystaniu wskaźników emisji dla spalania gazu ziemnego w kotłach 
zamieszczonych w publikacji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
"Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o nominalnej mocy cieplnej 
do 5 MW.", styczeń 2015. 
Dla substancji, w przypadku których obliczenia wykazały przekroczenia 10% wartości 
odniesienia uśrednionej dla okresu jednej godziny poza granicą działek inwestycyjnych oraz 
dla pyłu PM 2,5, przeprowadzono obliczenia stężeń średnich w roku oraz częstości 
przekroczeń stężeń maksymalnych. Wyniki obliczeń nie wykazały przekroczenia wartości 
dyspozycyjnych poza granicami zakładu. 
Otoczenie terenu inwestycji stanowią głównie tereny rolne, nieużytki oraz rozproszona 
zabudowa. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie, na którym obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tereny przedmiotowego zakładu oraz 
tereny sąsiadujące zostały określone w powyższym planie jako tereny zabudowy zabudowę 
mieszkaniowej i gospodarczej związanej z gospodarką rolną. 
Praca zakładu odbywać się będzie w trybie 3-zmianowym, w czasie 16 godzin pory dnia 
oraz 8 godzin pory nocy, przy czym podczas dwóch pierwszych zmian mają się odbywać 
procesy produkcyjne, a podczas zmiany nocnej procesy mycia. 
Ruch pojazdów po terenie przedmiotowej inwestycji również będzie miał wpływ 
na klimat akustyczny na terenach sąsiadujących. Jego głównymi składowymi są hałas z terenu 
parkingu dla samochodów osobowych oraz transport towaru - ruch pojazdów ciężarowych. 
W związku z planowaną inwestycją zwiększy się jedynie natężenie ruchu pojazdów. 
Uzyskane w drodze obliczeń, wyniki poziomów hałasu w środowisku wskazują, że zasięg 
oddziaływania akustycznego funkcjonującego obiektu nie przekroczy granic terenów 
podlegających ochronie przed hałasem. Obliczenia wykonano dla najmniej korzystnego 
oddziaływania związanego z pracą wszystkich stacjonarnych źródeł emisji hałasu oraz 
transportu zarówno ciężkiego jak i pojazdów osobowych których największe oddziaływanie 
może mieć miejsce w godzinach 5-6 oraz 22-23. 
Przeprowadzone analizy wskazały, że proponowane zagospodarowanie terenu pozwoli 
na dotrzymanie obowiązujących standardów emisyjnych, a oddziaływanie przedsięwzięcia 
z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego, emisji hałasu do środowiska, emisji 
ścieków czy strumienia wytarzanych odpadów będzie zachowane w granicach działek, 
na których planowana jest inwestycja. W okresie realizacji planowanej inwestycji 
podwyższony poziom hałasu związany będzie z pracami budowlanymi. Sugeruje się aby 
prace ciężkimi maszynami budowlanymi prowadzić w godzinach 6-22 zwracając uwagę by 
nie pracowały one bez uzasadnionej przyczyny na biegu jałowym. 
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej woda na potrzeby funkcjonowania zakładu 
dostarczana jest z gminnej sieci wodociągowej na podstawie obowiązującej urnowy. 
Zakład nie odprowadza ścieków socjalno-bytowych i/lub przemysłowych do wód lub 
do ziemi, a do zewnętrznej sieci kanalizacji należącej do innego podmiotu. Ścieki 
przemysłowe z terenu zakładu są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, a następnie 
przy pomocy wozów asenizacyjnych do stacji zlewnej i na oczyszczalnię ścieków. 
Powstające w trakcie prac odpady będą magazynowane w wyznaczonym przez 
wykonawcę miejscu w obrębie działek ewidencyjnych i przekazywane odbiorcom 
posiadającemu zezwolenie na ich odbiór. Plac budowy wyposażony będzie w niezbędną ilość 
pojemników, kontenerów i koszy do czasowego magazynowania odpadów budowlanych. 
Na terenie zaprowadzona zostanie pełna segregacja wszystkich wytwarzanych odpadów 
zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne oraz ich selektywne 
magazynowanie. Czas magazynowania poszczególnych odpadów nie przekraczać będzie 
9 

do pięciu innych zbiorników bezodpływowych, które są dla nich dedykowane. Zbiorniki te są 
całkowicie szczelne i odporne na wpływ chemiczny odprowadzanych ścieków. Ścieki 
technologiczne trafiają do przepompowni, w której oprócz pompy, znajduje się też kosz 
pełniący funkcję wstępnego filtra zanieczyszczeń największej frakcji znajdujących się 
w ściekach. Studzienka, w której zainstalowano pompę, jest również osadnikiem. Ścieki 
każdego rodzaju są odbierane przez wozy asenizacyjne i odprowadzane dalej do oczyszczalni 
ścieków. W infrastrukturze związanej z zagospodarowaniem ścieków nie są przewidywane 
żadne istotne zmiany w ramach realizacji inwestycji. Wykorzystywane będą obecnie 
funkcjonujące zbiorniki bezodpływowe i przepompownia. Z uwagi na niewielkie zwiększenie 
ilości odprowadzanych ścieków technologicznych i brak zmiany w ilości ścieków 
o charakterze socjalno-bytowym, istniejąca infrastruktura ma być wystarczająca. Maksymalna 
ilość wytwarzanych ścieków technologicznych po rozbudowie zakładu ma wynosić 
0,0014 m3/s i 13 500 m3/rok. Nie przewiduje się, aby ścieki po realizacji inwestycji mogły 
zmienić swój charakter jakościowy. Odprowadzane ścieki, tak jak dotychczas mają spełniać 
wymogi określone prawem oraz regulacjami wewnętrznymi odbiorcy ścieków. Nowy obiekt 
budowlany i powierzchnie utwardzone zostaną włączone w istniejące systemy kanalizacji 
deszczowej. Wody opadowe i roztopowe zbierane na terenie zakładu są odprowadzane 
do rowu melioracyjnego przebiegającego w pobliżu zakładu. Wody opadowe i roztopowe 
z terenów utwardzonych, po których odbywa się ruch pojazdów, są i będą podczyszczane 
w odpowiednio dobranym koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych 
z osadnikiem i by-pasem - po tym podczyszczeniu odprowadzane wody mają zawierać 
nie więcej niż 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych i 100 mg/l zawiesiny ogólnej. 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Jednolitej Części Wód 
Powierzchniowych "Dopływ z Drążnej'', o kodzie PLRW600017183669 i Jednolitej Części 
Wód Podziemnych o kodzie PLGW600062. Północno-zachodni skraj działki inwestycyjnej 
nr ewid. 340/9 przecina zbieracz drenarski (urządzenie melioracji wodnych). 
Na terenie projektowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie brak jest cieków i zbiorników 
wodnych, a także obszarów bagiennych. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza 
obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza obszarami podlegającymi 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 84). 
Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego 
oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu realizacji 
warunków i wymagań określonych w sentencji opinii, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód 
Polskich w Kole stwierdza brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające 
w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdził negatywnego oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów 
środowiskowych, o których mowa wart. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w .Planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967). 
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, Wójt Gminy Słupca, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.) pismem z dnia 02.06.2022 r. 
poinformował strony, o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania 
materiałami dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz o przysługującym stronom 
prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Strony nie 
wniosły żadnych uwag i sprzeciwów. 
Wójt Gminy Słupca dokonał analizy zarówno opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole oraz Państwowego 
11 

3.	Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 
14 dni od daty doręczenia. 
4.	Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w trakcie biegu terminu 
do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo do złożenia 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do ww. odwołania. Decyzja staje się ostateczna 
z dniem, w którym Organ otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich Stron. Decyzja 
uzyskuje klauzulę ostateczności z dniem najpóźniej przedłożonego oświadczenia. 

W załączeniu: 
- załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia. 

Otrzymują:
1.	Van Den Doel Poland Sp. z 0.0., Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca, 
2.	Jarosław Jadrych, 
3.	Magdalena J adrych - Tyszkiewicz, 
4.	Magdalena Pawłowska, 
5.	Oleg Ligocki, 
6.	Iwona Ligocka, 
7.	Adam Lenartowski, 
8.	Cyryl Sulanowski, 
9.	Gmina Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, 
10. Aa. 
Do wiadomości: 
1.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
2.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, 
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy. 
P.Sz. tel.: (63) 2743676 wew. 38 
13 

Wójt Gminy 
Słupca 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
znak: OŚ.6220.1.2022. z dnia 15.07.2022 r. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
"zwiększenie wartości dodanej poprzez zakup nowoczesnych maszyn do cebuli 
na działkach nr 343,340/5,34017,340/9,39/3,39/5 obręb Kowalewo Opactwo 
(Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca)" 
	Planowane 	przedsięwzięcie 	polegać 	będzie 	na 	budowie 	nowego, 
jednokondygnacyjnego budynku o charakterze hali produkcyjno - magazynowej wraz z 
niezbędną infrastrukturą (hala pakowalnia cebuli smażonej, utwardzenia) oraz doposażeniu 
zakładu w nowe maszyny, tj. robot do pakowania w opakowania zbiorcze, linię do pakowania 
w worek i karton oraz czterorzędową linię do pakowania w kubki i kartony. Nowe linie 
pakujące zastąpią obecnie pracujące mniej wydajne linie pakujące oraz pracą wykonywaną 
ręcznie przez pracowników zakładu. Docelowo pakowanie usmażonej cebuli będzie w pełni 
zautomatyzowane. W związku z realizacją inwestycji ilość usmażonej cebuli pakowanej w 
opakowania jednostkowe i zbiorcze zwiększy się o ponad 50 t na rok i osiągnie docelowo 
wielkość wynoszącą 7000Mg/rok. Zmiana ta nie będzie wiązała się z jakimikolwiek 
działaniem o charakterze budowlano - architektonicznym. Wzrost wynika z możliwości 
przetwórczych eksploatowanych linii do smażenia w ramach czasu pracy jak dotychczas, tj. 
od 6 do 22 - produkcja (smażenie) i 22-6 nocna zmian myjąca (mycie w części smażalni 
pakowalni i obieralni mechanicznej na smażenie). Planowana inwestycja nie będzie 
zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych, czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych. Inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wybrzeży, obszarach 
górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, wymagających specjalnej ochrony, ze 
względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk 
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony 
przyrody, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach, na których standardy jakości 
środowiska zostały przekroczone, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub 
obszarach przylegających do jezior o obszarach ochrony uzdrowiskowej. Nie przewiduje się 
wycinki drzew i karczowania krzewów.